[Version]
Signature="$Windows NT$"
Class=Ports
ClassGuid={4D36E978-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
Provider=%LINUX%
DriverVer=04/13/2008,5.5.1.2
; Copyright (C) 2004 Al Borchers (alborchers@steinerpoint.com)

[Manufacturer]
%LINUX%=GSerialDeviceList

[GSerialDeviceList]
%GSERIAL%=GSerialInstall, USB\VID_0525&PID_A4A7

[DestinationDirs]
DefaultDestDir=10,System32\Drivers

[GSerialInstall]
CopyFiles=GSerialCopyFiles
AddReg=GSerialAddReg

[GSerialCopyFiles]
usbser.sys

[GSerialAddReg]
HKR,,DevLoader,,*ntkern
HKR,,NTMPDriver,,usbser.sys
HKR,,EnumPropPages32,,"MsPorts.dll,SerialPortPropPageProvider"

[GSerialInstall.Services]
AddService = usbser,0x0002,GSerialService

[GSerialService]
DisplayName = %GSERIAL_DISPLAY_NAME%
ServiceType = 1                  ; SERVICE_KERNEL_DRIVER
StartType = 3                    ; SERVICE_DEMAND_START
ErrorControl = 1                 ; SERVICE_ERROR_NORMAL
ServiceBinary = %10%\System32\Drivers\usbser.sys
LoadOrderGroup = Base

[Strings]
LINUX = "Linux"
GSERIAL = "Gadget Serial"
GSERIAL_DISPLAY_NAME = "USB Gadget Serial Driver"
